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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Пункт коммерческого учёта 6(24) кВ для кабельных линий
i-TOR-6(24)-PCA-CA-У2

	Заказчик: 
	

	Контактное лицо (ФИО, должность):
	

	Тел.: 
	
	E-mail: 
	

	Объект: 
	

	Место поставки:
	

	Количество однотипных ПКУ: 
	



Устройства измерения напряжения I-TOR

	Номинальное напряжение, кВ
	
	
	
	
	

	Исполнение
	
для монтажа в ячейках с воздушной изоляцией (камеры серии КСО-3хх), КРУ 
и на сборных шинах

	
	
для монтажа в составе кабельного адаптера для элегазовых моноблоков (КРУЭ, RME, ИрИС, Вега-Э, ЭПА и др.)
Кабельный адаптер*

укажите наименование и производителя
*тип устройства I-TOR подбирается под параметры используемого кабельного адаптера и зависит от размера шпильки (М12, М16 и пр.)
	Дополнительно включить 
в комплект поставки


Сечение кабеля  мм2




	
	
на сборные шины элегазовых моноблоков
	Тип ячейки


	Класс точности измерения напряжения
	
по индивидуальному заказу
	
стандартно

	Длина соединительного кабеля 
(от измерительного компонента до блока обработки информации в шкафу учета)
	
стандартно
	м

	
	 Запрещается изменять длину кабеля, т.к. измерительный компонент, блок обработки информации и соединительный кабель - триединое устройство. Любая модификация может привести к некорректной работе устройства и не гарантирует заявленный класс точности. Для укладки излишков кабеля в шкафу учета предусмотрены специальные катушки. 



Трансформаторы тока

	

	

	Тип 
Если проектом предусмотрен конкретный тип ТТ, пожалуйста, укажите. Например: ТШЛ, ТШ-ЭК, ТШП-НТЗ, ТОЛ, ТЛО, ТОЛ-НТЗ и пр.
Если нет, отметьте требуемые параметры по току. 
	Номинальный первичный ток, А
	

	
	Номинальный вторичный ток, А
	

	
	Класс точности измерения тока
	




Шкаф учета и его комплектация

	В шкаф учета устанавливаются:
· 3 блока обработки информации от устройств измерения напряжения i-TOR;
· испытательная коробка, автоматы, клеммные колодки, кабельные лотки, катушки для излишков кабеля;
· опционально – счетчик, GSM-модем и пр.
	[image: C:\Users\NOG\Downloads\шкаф 6-24 мини.png]

	Габаритные размеры, ВхШхГ, мм
	

	

	Степень защиты
	   
	



	Оборудование
	Поставляется вместе со шкафом учета
	Параметр заказа

	Счётчик электроэнергии
	
	Количество:
	

	
	
	
укажите наименование
Требуемые параметры счетчика э/э: номинальный ток – 5 А, номинальное напряжение – 57,7 В, максимальная мощность по нагрузке ≤15 В·А. Например, ТЕ3000, ПСЧ-4ТМ, СЭТ-4ТМ и др.

	[bookmark: _GoBack]GSM-модем
	
	





	Дополнительные требования:
	

	




Рассчитать стоимость доставки до адреса: ______________________________________


***

Наши специалисты будут рады проконсультировать Вас, помочь с выбором техники и заполнением опросного листа +7 (343) 351-76-08

Заполненный опросный лист с приложением проектной/технической документации (при наличии) отправляйте на почту sales@i-tor.ru





	Описание ПКУ i-TOR-6(24)
Альбом типовых решений 6-24 кВ
	Руководство по эксплуатации i-TOR-6(24)-U
Руководство по эксплуатации на типовой шкаф учета
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