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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Устройство измерения напряжения 6(24) кВ – i-TOR-6(24)-U-У2

	Заказчик: 
	

	Контактное лицо (ФИО, должность):
	

	Тел.: 
	
	E-mail: 
	

	Объект: 
	

	Место поставки:
	



Требуемое количество:  шт. (фаз) или   трехфазных комплектов 

	Номинальное напряжение, кВ
	
	
	
	
	

	Исполнение
	
для монтажа в ячейках с воздушной изоляцией (камеры серии КСО-3хх), КРУ 
и на сборных шинах

	
	
для монтажа в составе кабельного адаптера для элегазовых моноблоков (КРУЭ, RME, ИрИС, Вега-Э, ЭПА и др.)
Кабельный адаптер*

укажите наименование и производителя
*тип устройства I-TOR подбирается под параметры используемого кабельного адаптера и зависит от размера шпильки (М12, М16 и пр.)
	Дополнительно включить 
в комплект поставки


Сечение кабеля  мм2




	
	
на сборные шины элегазовых моноблоков
	Тип ячейки


	Класс точности измерения напряжения
	
по индивидуальному заказу
	
стандартно

	Длина соединительного кабеля 
(от измерительного компонента до блока обработки информации в шкафу учета)
	
стандартно
	м

	
	 Запрещается изменять длину кабеля, т.к. измерительный компонент, блок обработки информации и соединительный кабель - триединое устройство. Любая модификация может привести к некорректной работе устройства и не гарантирует заявленный класс точности. 

	ВАЖНО!
	Подключаемый счетчик э/э должен соответствовать требованиям: номинальный ток – 5 А, номинальное напряжение – 57,7 В, максимальная мощность по нагрузке ≤15 В·А. 
Например: ТЕ3000, ПСЧ-4ТМ, СЭТ-4ТМ и др.



	Дополнительные требования:
	



Рассчитать стоимость доставки до адреса: ______________________________________


	Альбом типовых решений 6-24 кВ
Описание i-TOR-6(24)-U-1
Описание i-TOR-6(24)-U-2
	Руководство по эксплуатации i-TOR-6(24)-U
Краткая инструкция по монтажу ПКУ i-TOR-6(24).1
Краткая инструкция по монтажу ПКУ i-TOR-6(24).2
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увеличенную крышку 

кабельного отсека 

(для Uном 20 и 24 кВ) 
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