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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Пункт коммерческого учёта 110 кВ — i-TOR-110S

	Заказчик: 
	

	Контактное лицо (ФИО, должность):
	

	Тел.: 
	
	E-mail: 
	

	Объект: 
	

	Место поставки:
	

	Количество однотипных ПКУ: 
	




Устройства измерения тока и напряжения I-TOR (на 3 фазы)

	Номинальное напряжение
	110 кВ

	Номинальная частота
	50 Гц

	Номинальный ток, А
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Точность измерения тока
	
	

	Точность измерения напряжения
	
	

	Способ установки
	(на опоре ЛЭП / портале ОРУ)
(на опорных конструкциях / фундаменте)

	Климатическое исполнение
	(-40÷50 °С)
	(-55÷50 °С)

	Длина соединительного кабеля, м
(от измерительного компонента до шкафа учета), базово от 10 м.
	фаза А – , фаза B – , фаза С – 


Комплектация шкафа учёта
	Место установки
	
	



	Оборудование
	Поставляется вместе со шкафом учета
	Параметр заказа

	Счётчик электроэнергии
	
	
Требуемые параметры счетчика э/э: номинальный ток – 1 А, номинальное напряжение – 57,7 В, максимальная мощность по нагрузке ≤2,5 В·А. Например, ТЕ3000, ПСЧ-4ТМ, СЭТ-4ТМ и др.

	[bookmark: _GoBack]GSM-модем
	
	


	Охранная сигнализация
	
	








Источник оперативного питания шкафа учета

	(на объекте есть возможность организовать питание ШУ)

	

	
	Номинальная мощность, Вт
	(базовая)
	
	

	
	Способ установки
	(на опоре ЛЭП / портале ОРУ)
(на опорных конструкциях / фундаменте)

	
	Климатическое исполнение
	(-40÷50 °С)
	(-55÷50 °С)

	
	Длина соединительного кабеля, м
	




Дополнительные опции




Гарантийные обязательства действуют исключительно при условии проведения монтажа оборудования при участии шеф-инженера ООО «АЙ-ТОР» или аккредитованной компании-партнёра. 


			




	Дополнительные требования:
	

	





Рассчитать стоимость доставки до адреса: _________________________________________


***

Наши специалисты будут рады проконсультировать Вас, помочь с выбором техники и заполнением опросного листа +7 (343) 351-76-08

Заполненный опросный лист с приложением проектной/технической документации (при наличии) отправляйте на почту sales@i-tor.ru





Описание i-TOR-110S
Руководство по эксплуатации i-TOR-110S 
Альбом типовых решений
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Выполнение шеф-монтажных работ
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Выполнение проекта
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Выполнение монтажных работ
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Выполнение пуско-наладочных работ
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Teleofis WRX768-L4(R)
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Внешнее питание ~220В
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Устройство отбора мощности e-TOR-110
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Монтажный комплект i-TOR-110S
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Монтажный комплект e-TOR-110


