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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Устройство отбора мощности из высоковольтной сети — e-TOR-110

	Заказчик: 
	

	Контактное лицо (ФИО, должность):
	

	Тел.: 
	
	E-mail: 
	

	Объект: 
	

	Место поставки:
	

	Количество: 
	




	Номинальное напряжение, кВ
	110
	
	

	Номинальное вторичное напряжение, В
	
стандартно
	
по индивидуальному заказу

	Номинальная частота сети, Гц
	50
	

	Номинальная мощность, Вт
	(базовая)
	
	

	Способ установки
	(на опоре ЛЭП / портале ОРУ)
(на опорных конструкциях / фундаменте)

	Климатическое исполнение
	(-40÷50 °С)
	(-55÷50 °С)

	Длина соединительного кабеля, м
	



Прочее




Гарантийные обязательства действуют исключительно при условии проведения монтажа оборудования при участии шеф-инженера ООО «АЙ-ТОР» или аккредитованной компании-партнёра. 


	

	
Дополнительные требования:
	



Рассчитать стоимость доставки до адреса: ______________________________________	
[bookmark: _GoBack]

	Описание e-TOR-110	
	Руководство по эксплуатации e-TOR-110 
	Альбом типовых решений



image2.wmf
220


image3.wmf
иное, указать


image4.wmf



image5.wmf
300


image6.wmf
500


image7.wmf
1000


image8.wmf
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Опорный


image10.wmf
У1


image11.wmf
ХЛ1


image12.wmf



image13.wmf
Монтажный комплект e-TOR-110
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Выполнение шеф-монтажных работ
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Выполнение проекта
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Выполнение монтажных работ
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Выполнение пуско-наладочных работ
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