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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
Пункт коммерческого учёта 6(15) кВ для воздушных линий 
i-TOR-6(15)-VL


	Заказчик: 
	

	Контактное лицо (ФИО, должность):
	

	Тел.: 
	
	E-mail: 
	

	Объект: 
	

	Место поставки:
	

	Количество однотипных ПКУ: 
	




	Номинальное напряжение, кВ
	
	
	

	Класс точности измерения напряжения
	
по индивидуальному заказу
	
стандартно

	Номинальный первичный ток, А 
	(от 5 до 1000)

	Класс точности измерения тока
	
	

	Климатическое исполнение
	(-45÷40 °С)
	

	Длина соединительного кабеля, м 
(от измерительного компонента до блока обработки информации в шкафу учета)
	 на каждую фазу


Шкаф учета и его комплектация 
	Габаритные размеры шкафа учета, ВхШхГ, мм
	

	Степень защиты
	 

	Счётчик электроэнергии
	[bookmark: _GoBack]
укажите наименование
	Требуемые параметры счетчика э/э: номинальный ток – 5 А, номинальное напряжение – 57,7 В, максимальная мощность по нагрузке ≤15 В·А.
Например, ТЕ3000, ПСЧ-4ТМ, СЭТ-4ТМ и др.

	GSM-модем
	 





Дополнительные опции: 
Выполнение 			

	Дополнительные требования:
	

	

	



Рассчитать стоимость доставки до адреса: __________________________________________



Описание ПКУ I-TOR-6(15)-VL			Руководство по эксплуатации I-TOR-6(15)-VL
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